
**Pielikums Nr.PTU4**



|  |  |
| --- | --- |
|  | Laboratorijas – linoleja klase 42, ar ķīmisko izturību |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Laboratorijas – linoleja klase 41 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Kabineti un tehniskās telpas – linoleja klase 32 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Koridori – linoleja klase 42 |