Atbildes uz piegādātāja jautājumiem (23.01.2018.) [[1]](#footnote-1)

*1.jautājums*

Durvju specifikācijā nav iekļautas durvis D-7 (kāpņu telpa). Lūdzu precizēt durvju D-7 konstrukciju un durvju ugunsdrošību.

*Atbilde*

Durvis D-7 netiks izbūvētas. Tās ir nevajadzīgi iekļautas rasējumos.

*2.jautājums*

Darba apjomos nav iekļautas durvis D-10 (4gab.). Lūdzu precizēt darbu apjomus.

*Atbilde*

Papildināt darbu apjomus failā BK1 LT2-vispārīgie ar rindu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Durvju D10 (skat. durvju specifikāciju) ierīkošana | kpl | 4 |

*3.jautājums*

Projektā nav apzīmētas durvis uz telpu Nr. 5-053, vai tās paliek esošas? Ja nē, lūdzu papildināt darbu apjomus.

*Atbilde*

Paliek esošās durvis.

*4.jautājums*

Saskaņā ar projektu WC telpas ir pārplānotas, WC kabīnes tiks paplašinātas (vieglo starpsienu demontāža un tiks izbūvētas ķieģeļu starpsienas). Sakarā ar to, klozetpodiem būs cits izvietojums. Darbu apjomos nav paredzēta sienu flīzēšana (jaunas starpsienas un starpsienas ar sienu savienojuma vietas), grīdas flīžu nomaiņa vai remonts dažādās vietās. Arī projektā nav paredzēta WC telpas UK tīklu pārnešana. Lūdzu precizēt darbu apjomus.

*Atbilde*

Kabīnes netiek paplašinātas. Klozetpodi paliek esošajās vietās. ŪK tīkli nav jāpārnes.

Darbu apjomus tualetēs failā BK1, sadaļā LT2 ietvert sekojoši:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Mūrētu sienu izbūve *(telpās Nr. 5-032 līdz 5-035)* | m2 | 21.2 |
| 7.1 | Fibo starpsienu bloki 88 vai analogs | m2 | 21.2 |
| 7.2 | Weber.vetonit OL 15 vai analogs | kg | 84.7 |
| 8 | Mūrētu sienu gruntēšana un apmešana *(telpās Nr. 5-032 līdz 5-035)* | m2 | 42.4 |
|  | Mūrētu sienu flīzēšana līdz griestiem (flīžu cenu grupa 15 EUR/m2) | m2 | 14.0 |

*5.jautājums*

Projektā un darbu apjomos nav paredzēta avārijas dušas telpā (5-006) sienu un grīdu hidroizolāciaja, sienu flīzēšana. Lūdzu precizēt darbu apjomus.

*Atbilde*

Avārijas dušas telpā netiek paredzēta sienu un grīdu hidroizolācija un sienu flīzēšana.

*6.jautājums*

Projektā un darbu apjomos nav paredzēta sienu flīzēšana laboratorijās pie tehnoloģiskajām izlietnēm un kabinetos pie mazgātnes. Lūdzu precizēt darbu apjomus.

*Atbilde*

Papildināt darbu apjomus failā BK1, sadaļā LT2-vispārīgie ar rindu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sienu flīzēšana pie izlietnēm (flīžu cenu grupa 15 EUR/m2) | m2 | 8 |

Papildināt darbu apjomus failā BK2, sadaļā LT1-vispārīgie ar rindu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sienu flīzēšana pie izlietnēm (flīžu cenu grupa 15 EUR/m2) | m2 | 9 |

*7.jautājums*

Darbu apjomos nav paredzēti celtniecības darbi, sakarā ar ŪK tīklu ierīkošanu zem pārseguma 4. stāvā (piekārto griestu demontāža un atjaunošana, caurumu ierīkošana un aizdare, sienu atjaunošana). Lūdzu precizēt darbu apjomus.

*Atbilde*

Lai izpildītu minētos darbus, ir tikai jāizceļ iekārto griestu plāksnes, kas, darbu beidzot, jāievieto atpakaļ. Iekārto griestu atvērumi ir pietiekoši lieli, lai veiktu darbus un griesti nebūtu jādemontē. Sienas, caur kurām iet ŪK tīkli, ir bez apdares virs iekārto griestu līmeņa, tātad arī sienas nav jāatjauno. Caurumu ierīkošana un aizdare ŪK tīkliem piegādātājiem ir jāietver izbūves darbos.

*8.jautājums*

Projektā un darbu apjomos nav paredzēta grīdlīstu uzstādīšana. Lūdzu precizēt darbu apjomus.

*Atbilde*

Darbu apjomus failā BK1 sadaļā LT2-vispārīgie papildināt sekojoši:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Linoleja grīdlīstes veidošana uz sienas (G-2 tips) | m | 115.5 |
|  | Linoleja grīdlīstes veidošana uz sienas (G-4 tips) | m | 74 |
|  | Linoleja grīdlīstes veidošana uz sienas (G-3 tips) | m | 135.5 |

Darbu apjomus failā BK2 sadaļā LT1-vispārīgie papildināt sekojoši:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Linoleja grīdlīstes veidošana uz sienas (G-2 tips) | m | 92.4 |
|  | Linoleja grīdlīstes veidošana uz sienas (G-4 tips) | m | 64 |
|  | Linoleja grīdlīstes veidošana uz sienas (G-3 tips) | m | 115 |
|  | Flīžu grīdlīstes montāža (G-5 tips) | m | 44.5 |

1. *Cien. Piegādātāji! Lūdzam ņemt vērā, ka atbildes uz piegādātāja 09.01.2018. un citiem piegādātāju jautājumiem, kas uzdoti 23.01.2018. un 24.01.2018, tiek gatavotas. Lūdzam sekot līdzi informācijai Pasūtītāja mājas lapā. Nepieciešamības gadījumā atbilstoši Publisko iepirkumu likumam nolikums var tikt grozīts un piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts. Taču aicinām piegādātājus iesniegt jautājumus savlaicīgi, ņemot vērā to, ka atklātais konkurss tika izsludināts 2017.gada 14.decembrī.* [↑](#footnote-ref-1)